{"payload":{"meta":{"Graph":{"@Type":"81297157","@Value":{"Guid":"(Guid)6a0512c5-d290-48f7-aab3-5624df0dac42","ParentGuid":"(Guid)74ccca2f-50e3-4d5a-9d7a-9fd420284f83","Name":"(string)atBT4154","Properties":{"@Type":"2c41fa04:IDictionary","@Value":[{"@Key":"(Guid)829a18f2-c514-4f6e-9634-1df173429203","@Value":{"@Type":"829a18f2","@Value":{"ParentObjects":{"@Type":"fa2ee218:IDictionary","@Value":[{"@Key":"(Guid)d9b2b2cc-ea99-4c3b-aa42-1e5c49e65b84","@Value":"(Guid)da2536c7-36f8-4d3c-b3a3-95bf079ad91d"}]}}}}]},"TypeGuid":"(Guid)6f9dac99-8de1-4efc-8465-68ac443b7d08","EmbeddedTypeGuids":{"@Type":"[Guid]","@Value":["(Guid)a9ed5b7e-75c5-4651-af16-d2c27e98cb94","(Guid)3b83b776-fb25-43b8-99f2-3c507c9143fc"]}}},"TypeInfos":{"2c41fa04":"{2c41fa04-1834-41c1-816e-303c7aa2c05b}","81297157":"{81297157-7ec9-45ce-845e-84cab2b88ade}","829a18f2":"{829a18f2-c514-4f6e-9634-1df173429203}","fa2ee218":"{fa2ee218-a39b-4b6d-b249-49dbddbd168a}","Guid":"System.Guid","string":"System.String"}},"object":{"Graph":{"@Type":"6f9dac99","@Value":{"SpecialFunc":{"@Type":"0db3d7bb:Enum","@Value":"None"},"Implementation":{"@Type":"3b83b776","@Value":{"TextDocument":{"@Type":"f3878285","@Value":{"TextBlobForSerialisation":"(string)//Do AQ process for odot BT4154F\n//2024-11-29 CCR Updated for 4 analog outputs - Copied from BT222F\nout_discreteLen := 5;\nout_coilLen := 0;\nout_inputLen := 0;\nout_holdingLen := 4;\n\ndiscreteRequest(\n\tclient:=client,\n\tdata:= dataDI,\n\tin_startAddr:=in_discreteOffset,\n\tin_quantity:=out_discreteLen, \n\tin_interval:=in_pollInterval\n);\n\n\nwriteHolding(\n\tclient := client,\n\tdata := dataAQ,\n\tin_startAddr := in_holdingOffset,\n\tin_quantity := out_holdingLen,\n\tin_interval := in_pollInterval,\n);\n\n// Handle DQ to data\ndataAQ[0] := processAq(aq := aq[0]^);\ndataAQ[1] := processAq(aq := aq[1]^);\ndataAQ[2] := processAq(aq := aq[2]^);\ndataAQ[3] := processAq(aq := aq[3]^);\n\n\n// Handle data to DI\nprocessDI(di := di[0]^, in_rawData := dataDI[0]);\nprocessDI(di := di[1]^, in_rawData := dataDI[1]);\nprocessDI(di := di[2]^, in_rawData := dataDI[2]);\nprocessDI(di := di[3]^, in_rawData := dataDI[3]);\nprocessDI(di := di[4]^, in_rawData := dataDI[4]);","LineInfoPersistence":"(string)6a0512c5-d290-48f7-aab3-5624df0dac42_Impl_LineIds"}}}},"Interface":{"@Type":"a9ed5b7e","@Value":{"TextDocument":{"@Type":"f3878285","@Value":{"TextBlobForSerialisation":"(string){attribute 'no_assign'}\nFUNCTION_BLOCK atBT4154 EXTENDS atBTXXXX \nVAR_INPUT\n\tdi: ARRAY[0..4] OF POINTER TO atDi;\n\taq: ARRAY[0..3] OF POINTER TO atAq;\n\tin_name: STRING;\nEND_VAR\nVAR\n\tdataDI: ARRAY[0..4] OF BOOL; // Raw data from card, 16 channels\n\tdataAQ: ARRAY[0..3] OF UINT; // Raw data to card, 4 channels\n\tdiscreteRequest: atMbReqReadDiscrete; // Modbus data request\n\tinputRequest: atMbReqReadInput; // Modbus data request\n\tcoilRequest: atMbReqWriteCoil;\n\t{attribute 'symbol' := 'none'}\n\twriteHolding: atMbReqWriteHolding;\nEND_VAR\n","LineInfoPersistence":"(string)6a0512c5-d290-48f7-aab3-5624df0dac42_Decl_LineIds"}}}},"UniqueIdGenerator":"(string)1197","POULevel":{"@Type":"8e575c5b:Enum","@Value":"Standard"},"ChildObjectGuids":{"@Type":"ArrayList:IList","@Value":[]},"AddAttributeSubsequent":"(bool)False"}},"TypeInfos":{"0db3d7bb":"{0db3d7bb-cde0-4416-9a7b-ce49a0124323}","3b83b776":"{3b83b776-fb25-43b8-99f2-3c507c9143fc}","6f9dac99":"{6f9dac99-8de1-4efc-8465-68ac443b7d08}","8e575c5b":"{8e575c5b-1d37-49c6-941b-5c0ec7874787}","a9ed5b7e":"{a9ed5b7e-75c5-4651-af16-d2c27e98cb94}","ArrayList":"System.Collections.ArrayList","bool":"System.Boolean","f3878285":"{f3878285-8e4f-490b-bb1b-9acbb7eb04db}","string":"System.String"}}},"FormatVersion":"1.0"}