{"payload":{"meta":{"Graph":{"@Type":"81297157","@Value":{"Guid":"(Guid)c277a053-594c-4278-a57a-73876c6242fe","ParentGuid":"(Guid)74ccca2f-50e3-4d5a-9d7a-9fd420284f83","Name":"(string)atBT3244","Properties":{"@Type":"2c41fa04:IDictionary","@Value":[{"@Key":"(Guid)829a18f2-c514-4f6e-9634-1df173429203","@Value":{"@Type":"829a18f2","@Value":{"ParentObjects":{"@Type":"fa2ee218:IDictionary","@Value":[{"@Key":"(Guid)d9b2b2cc-ea99-4c3b-aa42-1e5c49e65b84","@Value":"(Guid)da2536c7-36f8-4d3c-b3a3-95bf079ad91d"}]}}}}]},"TypeGuid":"(Guid)6f9dac99-8de1-4efc-8465-68ac443b7d08","EmbeddedTypeGuids":{"@Type":"[Guid]","@Value":["(Guid)a9ed5b7e-75c5-4651-af16-d2c27e98cb94","(Guid)3b83b776-fb25-43b8-99f2-3c507c9143fc"]}}},"TypeInfos":{"2c41fa04":"{2c41fa04-1834-41c1-816e-303c7aa2c05b}","81297157":"{81297157-7ec9-45ce-845e-84cab2b88ade}","829a18f2":"{829a18f2-c514-4f6e-9634-1df173429203}","fa2ee218":"{fa2ee218-a39b-4b6d-b249-49dbddbd168a}","Guid":"System.Guid","string":"System.String"}},"object":{"Graph":{"@Type":"6f9dac99","@Value":{"SpecialFunc":{"@Type":"0db3d7bb:Enum","@Value":"None"},"Implementation":{"@Type":"3b83b776","@Value":{"TextDocument":{"@Type":"f3878285","@Value":{"TextBlobForSerialisation":"(string)out_discreteLen := 0;\nout_coilLen := 0;\nout_inputLen := 4;\ninputRequest(client:=client,data:= dataAI,in_startAddr:=in_inputOffset, in_quantity:=out_inputLen, in_interval:=in_pollInterval);\n\n// Handle data to AI\nprocessAI(ai := ai[0]^, in_rawData := dataAi[0], in_aiType := in_ai0Type);\nprocessAI(ai := ai[1]^, in_rawData := dataAi[1], in_aiType := in_ai1Type);\nprocessAI(ai := ai[2]^, in_rawData := dataAi[2], in_aiType := in_ai2Type);\nprocessAI(ai := ai[3]^, in_rawData := dataAi[3], in_aiType := in_ai3Type);","LineInfoPersistence":"(string)c277a053-594c-4278-a57a-73876c6242fe_Impl_LineIds"}}}},"Interface":{"@Type":"a9ed5b7e","@Value":{"TextDocument":{"@Type":"f3878285","@Value":{"TextBlobForSerialisation":"(string){attribute 'no_assign'}\nFUNCTION_BLOCK atBT3244 EXTENDS atBTXXXX\nVAR_INPUT\n\tai: ARRAY[0..3] OF POINTER TO atAi;\n\tin_ai0Type: atOdotAIType;\n\tin_ai1Type: atOdotAIType;\n\tin_ai2Type: atOdotAIType;\n\tin_ai3Type: atOdotAIType;\n\tin_name: STRING;\nEND_VAR\nVAR\n\tdataAI: ARRAY[0..3] OF UINT; // Raw data from card, 4 channels\n\tinputRequest: atMbReqReadInput; // Modbus data request\nEND_VAR\n","LineInfoPersistence":"(string)c277a053-594c-4278-a57a-73876c6242fe_Decl_LineIds"}}}},"UniqueIdGenerator":"(string)264","POULevel":{"@Type":"8e575c5b:Enum","@Value":"Standard"},"ChildObjectGuids":{"@Type":"ArrayList:IList","@Value":[]},"AddAttributeSubsequent":"(bool)False"}},"TypeInfos":{"0db3d7bb":"{0db3d7bb-cde0-4416-9a7b-ce49a0124323}","3b83b776":"{3b83b776-fb25-43b8-99f2-3c507c9143fc}","6f9dac99":"{6f9dac99-8de1-4efc-8465-68ac443b7d08}","8e575c5b":"{8e575c5b-1d37-49c6-941b-5c0ec7874787}","a9ed5b7e":"{a9ed5b7e-75c5-4651-af16-d2c27e98cb94}","ArrayList":"System.Collections.ArrayList","bool":"System.Boolean","f3878285":"{f3878285-8e4f-490b-bb1b-9acbb7eb04db}","string":"System.String"}}},"FormatVersion":"1.0"}